X光IP地址192.168.1.70

X光机共享D盘Images文件夹，没有访问账户和密码，直接可以访问。X光机不能书写报告，只能拍摄图像。

X光机生成报告数据存储到D盘Images文件夹下

G:\X光机\Images\20180327002\0803280022251\Reports\Page1

Images下第一层是检查号，第二级也可以是设成检查号默认文件夹格式时间格式，那个报告下面直接有Reports，没有生成报告的没有Reports。

保存的检查图片为bmp、dcm、ann、img，其中bmp和ann非常小才30kb，图面名称以检查部位、姿势+序号来命名。